**招标公告**

招标编号：HX23-5-SC

**一、招标条件**

本招标项目为绍兴上虞杭协热电有限公司2023年热网部分供热管道外保护层改造项目，招标人为绍兴上虞杭协热电有限公司，资金来自自筹，出资比例为100%，招标代理机构为中国联合工程有限公司。项目现已具备招标条件，将划分为1个标段进行，计划工期130日历天。招标人按规定通过公开招标方式选定本项目的供货及安装承包单位，欢迎各潜在投标人前来投标。本公告通过杭州市城投网站（https://www.hzcjtz.com）、杭州热电集团股份有限公司网站（https://www.hzrdjt.com）、浙江政府采购网（[https://zfcg.czt.zj.gov.cn](https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）发布。

**二、项目概况及招标范围、招标控制价**

绍兴上虞杭协热电有限公司位于杭州湾上虞经济技术开发区内，本次招标的外保护层改造长度约16634米的热网供热管道，面积约36921平方。目前该批供热管道外保护层腐蚀、破损，且有部分内层保温破损或裸露，需对内层保温进行修补后更换外保护层，本次改造的内层保温主材招标方供应，外保护层主材由投标方供应，原有外保护层及破损的内层保温材料需全部分类后装袋并及时清运至招标人指定地点。本次供热管道外保护层改造材料采用钠镁管壳（国家建筑涂料色卡（色样编码为1666））。

**特定说明：本次改造项目全部工程量包括但不限于以下清单，一旦中标即默认同意以不增加中标费用为前提，按招标人要求全部完成此次改造工作，因此投标人务必踏勘现场并及时提出疑义，相关费用在本次报价中综合考虑，否则，招标人不予同意变更新增的任何费用。**

###### **绍兴上虞杭协热电有限公司**

###### **热网部分供热管道外保护层改造主要参考修复量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供热管道所在位置** | **长度(米)** | **管径(毫米)** | **面积(米2)** |
| 1 | 东一区新兴一路西侧D线拓展路分段阀至浙变分段阀 | 1172 | φ325 | 2461.2 |
| 2 | 东一区新兴二路两侧D线大康体育支线 | 419 | φ219 | 754.2 |
| 3 | 建成区纬一路D线龙盛支线/京新支线(福井支线) | 1057 | φ530/φ273 | 2512.3 |
| 4 | 建成区纬三路C线蓝天西区线/B线金冠至博澳线 | 958 | φ219/φ325 | 2029.6 |
| 5 | 建成区纬九路东段G线 | 460 | φ159 | 736 |
| 6 | 建成区经五路B线至金冠段 | 1537 | φ426 | 3535.1 |
| 7 | 建成区经九路C线谢氏古越段 | 728 | φ325 | 1601.6 |
| 8 | 建成区经十一路C线华康西侧段 | 215 | φ325 | 473 |
| 9 | 建成区经十三路西侧E线田畈及宝时美舜锦段 | 948 | φ325 | 2085.6 |
| 10 | 建成区经十五路E线晖石段 | 838 | φ325 | 1843.6 |
| 11 | 建成区纬一东路A线强盛至洁华段 | 986 | φ273 | 1873.4 |
| 13 | 建成区纬七东路A2线 | 3193 | φ530/φ426 | 8450.5 |
| 14 | 建成区纬九东路A线美琪玛原野支线 | 262 | φ273 | 497.8 |
| 15 | 建成区东经一路A线昶和分段阀至强盛段 | 1094 | φ377 | 2516.2 |
| 16 | 建成区东经三路A3线昶和至新龙家段 | 1226 | φ377 | 2819.8 |
| 17 | 建成区经六东路A线原野段 | 306 | φ108 | 306 |
| 18 | 建成区纬七路DE连接线及春晖#1线 | 376 | φ325 | 827.2 |
| 19 | 建成区北道河北岸博澳至金科黏胶 | 344 | φ219 | 619.4 |
| 20 | 建成区经二河西岸三和桩业支线 | 515 | φ273 | 978.5 |
| **合计** |  | **16634** |  | **36921** |
| **备注** | **1、本次供热管道外保护层改造必须同时将影响供热管道正常运行的杂树等全部清理。**  **2、以上工程量已包含合理施工损耗（安装工程量不得计算损耗），投标人必须全部响应。** | | | |

**本项目最高限价为：510万元；投标报价等于或超过最高限价作废标处理。最高限价的80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时原则上以银行电汇、银行汇票或转帐支票形式向招标人提交中标价净值与风险控制价之差额。**

**三、投标人资格要求**

在中华人民共和国境内注册的企业，具有履行合同所必需的专业技术能力, 并且符合下列条件：

1、具有中国独立法人资格和独立承担民事责任的能力。

2、遵守国家法律﹑行政法规,具有良好的信誉和商业道德。

3、自2020年1月1日（含）至投标截止日期，提供2个及以上单个合同至少使用钠镁管壳保护层10000平方以上的施工合同业绩，提供合同（合同资料至少包括合同首页、签字盖章页及能够证明业绩面积的页面）。

4、投标人对其提供的产品必须保证自己有权制造或销售；必须保证自己所使用的技术系自身合法拥有或有权使用；保证产品的生产和销售行为不涉及侵害第三者的合法权益。投标人提供的产品应是全新的和先进的，并已经过运行实践证明是完全成熟可靠的。

5、具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质并具有安全生产许可证。

6、本次招标不允许联合体投标。

**四、投标截止时间和地点**

1、投标截止时间：2023年4月18日10时00分

2、投标截止地点：杭州市滨江区滨安路1060号（中国联合工程有限公司B座9楼第一会议室）

投标人应按规定将投标文件密封送达，逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

**五、开标时间和地点**

1、开标时间：2023年4月18日10时00分

2、开标地点：杭州市滨江区滨安路1060号（中国联合工程有限公司B座9楼第一会议室）

**六、投标报名及招标文件获取：**

1、报名时间：2023年3月21日至3月27日（双休日及法定节假日除外，每日上午8：00—11：30，下午14：00—17：00，北京时间）。

2、发售地点：中国联合工程有限公司（杭州市滨江区滨安路1060号）B座9楼

3、发售方式：投标人将报名资料加盖公章扫描件（扫描件应清晰）发送至邮箱540639184@qq.com（注明公司名称、项目名称），报名资料为以下材料1份：

（1）营业执照（未多证合一的同时提供组织机构代码证、税务登记证）复印件；（2）法定代表人授权书或介绍信；（3）标书费缴纳凭证回单或截图；（4）业绩证明合同；（5）防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质证书；（6）安全生产许可证。

4、招标文件售价：500元/份，售后不退。采用电汇或银行转账方式汇入以下账号（注明单位名称、项目名称（可简写））：

户 名：中国联合工程有限公司

帐 号：9558851202024055766

开户银行：中国工商银行杭州半山支行

5、报名确认后，招标代理机构发送投标文件电子稿。

6、招标代理机构拒绝接受非报名通过的投标人的投标文件。

7、本项目逾期报名将不予受理，报名时间截止后请勿电汇标书费。

**七、投标保证金：**

金额为人民币**贰万**元，采用电汇形式，在投标截止日前从投标人基本账户转账至以下账户，递交时请注明“上虞杭协2023年热网部分供热管道外保护层改造项目投标保证金”，

户名：中国联合工程有限公司 账号：364965121979 开户行：中国银行浙江省分行营业部。

**八、监督**

监督部门：中共杭州热电集团股份有限公司纪律检查委员会

联系电话：0571-88098708，电子信箱：qinglianredian@163.com

**九、联系方式**

招标人：绍兴上虞杭协热电有限公司

办公地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路7号

联系人： 潘红杰 张国红

联系电话/传真：0575-82729893

招标代理机构：中国联合工程有限公司

办公地址：杭州市滨江区滨安路1060号B座9楼

联系人：李昂

联系电话/传真：0571-88155636

绍兴上虞杭协热电有限公司

中国联合工程有限公司